{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["VDIM"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"VDIM","index":0,"n_rows":14,"n_cols":6,"rows_kept":14,"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":5},"VDIM881221 ändrad 040630"]
[]
["POSNUMMER:"]
[]
["LUFTM.3M/S:",0,0,0,0,0]
["LUFTM.3M/h:",0,0,0,0,0]
["UPPV.LUFT GRADER:",40,40,40,40,40]
["KCAL/h:",0,0,0,0,0]
["KW/h:",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["TEMP.FALL VATTEN:",40,40,40,40,40]
["LITER/h:",0,0,0,0,0]
["LITER/S:",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["DIFF.TRYCK Kpa:",10,10,10,10,10]
["KVS=",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]